

![WG]($PCF9UN}C$DHT9EHF)1](data:image/png;base64,)



注：打印完测试页之后，用工具读取，打印纸张尺寸是和驱动里面设置的不一样

就是这个问题,现在最新所有驱动都改成这样的包括我们自己的和其他品牌的,他们给的解释是宽度没有检测传感器,如果客户设置宽度很大,而放的很窄的纸,这时打印,打印机不报错且纸张内容为空白纸,这样就误导客户打印机有问题,

就解决这个问题,才这样写改的,除了打测试页,其他的都不会影响.