
**黑爵AJ903鼠标压枪宏设置教程**

感谢您选用黑爵AJ903电竞鼠标，以下为AJ903压枪功能设置步骤说明：


**一、打开驱动，点击开“按键设置”**


在驱动设置界面里，AJ903鼠标的各个按键被数字1-6所代替，在此建议您使用5、6号按键，即鼠标侧键，用于设置压枪宏功能。



**二、点击5号键，把功能调整为“弹道管理”**


在“弹道管理”中选择任意一把枪械，点击此界面右侧的“应用设置”进行保存，设定完毕。这时，按下鼠标5号键，直接就能开启压枪功能。（注：“弹道管理”中的第一支枪至第四支枪，默认为PUBG绝地求生PC端的压枪数据，分别是四把常用的步枪，可以根据个人喜好的枪械来设定这四只枪的相关参数）






**三、关于“弹道管理”的其他说明**


为了符合多种类不同的FPS类型游戏以及一直处于变化状态的压枪数据，AJ903还推出了“自定义压枪设置”，可以通过驱动中的“弹道管理”功能进行自定义设置。







每一支枪驱动界面的**“子弹选择”功能**，皆可进行每一发弹道的微调。例如，绝地求生这款游戏中大部分枪械的后坐力都源于向上，驱动中你就可将其设置为**“向下移动10”**，来保证压枪的稳定性；又如CSGO这款游戏中枪械的后坐力有左有右，这时玩家就可自行设置“向左或者向右”的鼠标移动数据来保证压枪稳定性。目前市面上FPS类型游戏过多，在此就不一一说明。



**那延时(ms)是什么呢？**

比如：当一把枪的**射速较快**时，我们就需要把**“延时调低”**，以保证子弹的射速能做到每一发都更为精确；当这把**枪射速较慢**时便可以把**“延时调高”**，使枪械做到最大化的稳定。

以上，就是黑爵AJ903鼠标压枪功能相关设置的说明！在此仅代表黑爵官方对您选用黑爵产品表示衷心的感谢！