AK33升级操作说明

第一步：将键盘插入USB接口，带键盘灯光亮起时进行下一步操作。

第二步：FN +Tab 切换到有线模式（背光闪烁2次切换成功）

第三步：右键升级包，以管理员身份运行。点击开始出现更新成功则升级完成，此时需要关闭升级工具（按下键盘ESC键退出升级程序第一步或ALT+F4关闭升级程序窗口）开始使用





