# RS3鼠标 - 固件升级成功指导

**一、优先升级接收器版本的固件**


升级无线模式的固件之前，必须先确定电脑已经接上了接收器，并且鼠标的拨片开关已经是拨动到了无线2.4g模式的位置。





**注意：**


1. **请尽量不要在升级的时候，点击“终止空中升级”，否则很有可能后续会出现鼠标无法识别接收到的情况。**
2. **请不要在升级的过程中，随意突然关闭软件的界面。**




**二、然后再升级RS3鼠标的有线模式版本固件**

升级有线模式的固件之前，必须先确定电脑已经接上了RS3的数据线，并且鼠标的拨片开关已经是拨动到了有线模式的位置。

.





**注意：**

**1.请尽量不要在升级的时候，随意关闭固件的软件界面，否则很有可能后续会出现鼠标无法识别到的情况。**

**2.请不要在升级的过程中，随意突然关闭软件的界面。**

