

# 驱动安装教程






第一步：打印机连接USB连接到计算机，并且开机。


第二步：打开打印机列表。找到打印机A4 Protable Printer。右击选择打印机属性






第三步：点击端口，选择USB001。

（如果已有打印机使用USB001，那么计算机将自动分配一个USB002， 此时应选择USB002。 以此类推，如果使用USB002，则USB003将自动出现，则使用USB003。）



第四步：打印测试页以确认是否可以打印。

（如果无法打印，请更换USB虚拟端口和是否连接USB。）



（注意：安装驱动是，有关防火墙和防病毒软件的提示，您需要单击允许。（您也可以关闭防火墙和防病毒软件））