**吃鸡版驱动教程**

一、此驱动仅支持C12吃鸡版使用

二、进入驱动（为保证压枪功能正常使用，请保持驱动开启运行，切勿退出驱动）

三、设置压枪的步骤

1. 选择需要设置的按键（推荐设置压枪按键④键（前进键）.⑤键（后退键）.⑥键（DPI键））



1. 点击宏定义



1. 选择需要设置的压枪宏（如需微调对应的压枪幅度可以调节“Y”值，下面有教程）



1. 设置好以后点击应用即可

例如：我把压枪宏设置到了4号键，那么我设置好以后，进入游戏，按下4号键就可以点射压枪

四、修改压枪幅度

1. 点击驱动里面的高级设置
2. 在宏名称目录里面找到选择需要修改的压枪宏
3. 在按键列表里面找到[Y+]，右键点击，选择修改弹道数值（推荐数值范围：15-35），

压枪幅度:数值越大，压枪幅度越大（无最佳值，根据个人喜好调设）

