


**赛德斯熔炉鼠标驱动设置教程**

**一、安装**





安装完成后界面



1. **驱动设置**

宏设置（驱动本身有自带编辑好的宏编程，可直接使用）

1. 点击想设置键位的下拉框
2. 鼠标移动到宏定义
3. 选择想要设置的宏名称


4.点击右下方应用就可以




按键功能设置

1. 单击对应按键下拉框
2. 可以在下拉框内选择设置这个按键的功能
3. 选择具体功能

4.点击应用



DPI设置（默认四档速度：蓝800 粉1600 红2400 紫4000）



灯光设置



高级设置

系统指针速度：数值越大，鼠标指针移动距离越大

滚轮速度：数值越大，滑一下滚轮能翻动的距离越大



**宏设置教程**

这里举例的是复制（ctrl+c）【想要设置什么按键就可以录制，也可以参考自带那些宏的设置进行修改】



具体录制步骤：

1.点击高级设置，设置自己想要的宏名称，点击新增



1. 选择刚新建的宏，点击录制，这里举例的是复制（ctrl+c），按照顺序按下需要设置的按键，列表内会自动记录按键和延迟时间，然后点击停止



1. 点击停止后，可以根据需求设置按键按键之间的延迟时间（数值越小，代表按键速度越快），设置好后点击保存，到按键设置位置选择刚建好的宏，应用就可以



鼠标左右键插入

鼠标在列表黑色区域右键，可以选择在指定按键位置前后插入鼠标左右键（向下代表按下左键，向上代表松开左键，向下加向上就是一次鼠标单击过程）

