****HS610/HS64に関するFAQs

1. OTGとは何のことですか？

OTGはOn-The-Goの略称です。データ交換のために主に各種機器やモバイル機器の接続に使用される技術です。 Huionはその技術をペンタブに応用し、HS610とHS64を開発しました。

2.HS610/HS64と互換性があるスマートフォンまたはタブレットを確認する方法はありますか？

お使いのスマートフォンまたはタブレットがAndroid 6.0以降でOTG機能を備えている必要があります。よく分からない場合は、HUION-JP サポートセンターjapan.cs@huiontablet.comにお問い合わせください。


3. HS610/HS64をiPhoneまたはiPadに接続できますか。

申し訳ございませんが、HS610/HS64をiPhoneまたはiPadに接続はできません。現在これらのモデルは、Windows 7以降、Mac OS 10.12以降、およびAndroid 6.0以降のみの対応です。

4.Huionペンタブレットを、OTG機能を利用してAndroidスマホまたはタブレットにどのように接続できますか？

パッケージから適切なOTGアダプタを選択してください。

次の図に示されている様ににAndroidスマホまたはタブレットにHuionペンタブレットを接続して下さい。



5. Androidスマホまたはタブレットに接続したときにHuionタブレットの一部が反応しない場合はどう対処すればよいですか。

❶スマホまたはタブレットに接続されると、Huionぺンタブレットは自動的に検出されスマホモードに切り替わります。そのモードでは、ペンはペンタブ左側の領域でのみ機能します。

❷Huionタブレット本体とペンのショートカットキーはスマホモードでは使用できません。


❸スマホモードを使用しているときAndroidスマホやタブレットを回転させることはできません。

6.ペンタブレットをAndroidスマホとタブレットと接続する時、ドライバのインストールをする必要がありますか。


いいえ、スマホ接続の際は、ドライバインストールは不要です。ただPCと接続する際は、ドライバインストールが必要です。

7.ペンタブレットが携帯モードに切り替わらない場合、どうすればよいですか。

ペンタブレットHS610が携帯モードに切り替わらない場合、①と⑤ のボタンを同時に約3秒間長押しして下さい。



ペンタブレットHS64が携帯モードに入らない場合、①のボタンを約3秒間長押しして下さい。



8.携帯モードでどのペイントソフトが使えますか。

基本的にAndroid　OSで使用できるペイントソフトが使用できます。

9.携帯モードでHS610の傾き検知機能が利用できますか？

ペイントソフトが傾き検知機能に対応している場合、携帯モードで傾き検知機能が利用できます。

10.携帯モードのペイントソフト上で筆圧が感知されますか？

ペイントソフトが筆圧感知機能に対応している場合、携帯モードでも筆圧が感知されます。