**驱动安装提示!!!**

如果你使用电脑上已经装过其他品牌型号热敏58打印机,请先卸载掉其他型号的POS58 打印机驱动,然后再安装我公司POS58T热敏打印机驱动，设置为相应端口。否则可能出现安装驱动后打印无反应的情况。