

## 软件安装

1. 找到General\_DeviceManage\_R100139.T.20210127.exe文件，双击该文件，出现下图所示对话框。




1. 选择好程序语言，点击“下一步”，出现如下对话框



1. 点击“下一步”，出现如下对话框




1. 选择好软件安装路径后点击“下一步”




1. 点击“下一步”



1. 等待软件安装完成后点击“完成”





## 软件使用

### 1、打开软件

双击桌面图标可启动软件，软件界面如下图



### 2、添加设备到列表

添加设备到列表有两种方式，一种是“搜索设备”按钮添加设备到列表中，另一种是点击“添加设备”按钮在添加设备到列表中的同时进行设备登录。

#### 2.1搜索设备

注意：搜索设备不支持多网卡，只支持单网卡

点击“搜索设备”按钮，有如下设备列表。




如下图所示，该方式添加设备到列表时不会自动进行设备登录。




#### 2.2添加设备

点击图示的“添加设备”按钮，输入设备的IP地址、端口、用户名及密码可手动添加设备到列表中。




如下图所示，该方式添加设备到列表时会自动进行设备登录。



### 3、web访问

勾选列表中想要访问的设备，点击图示的“Web访问”按钮，可通过IE浏览器直接访问设备。




点击后会启动默认的浏览器访问设备。




### 4、重启设备

注意：使用该功能时要保证需要重启的设备处于登录状态。


如下图所示，勾选未登录的设备时，“重启设备”按钮处于不可用状态




勾选处于登录状态的设备，“重启设备”按钮变为可用状态



勾选列表中需要重启的设备，点击图示的“重启设备”按钮，即可重启该设备。




重启成功后有如下提示：




### 5、恢复默认配置

勾选列表中需要恢复默认配置的设备，点击图示的“恢复默认配置”按钮，即可将所选设备恢复默认配置




点击“恢复默认配置后”，有如下提示，重启设备即可生效。



### 6、设备信息导出


点击图示的“浏览”按钮，选择文件生成目录，点击“导出”按钮



如下图所示的选择文件生成在桌面：




点击“导出”后，有如下提示，且在桌面生成了“Data.xls”文件：






文件内容如下：




### 7、设备升级

勾选列表中需要升级的设备，点击下图所示的“浏览”按钮，选择对应的升级程序（一般为.bin文件），单击“升级”按钮即可对设备进行升级。值得注意的是，所选择的升级程序要与所选设备相对应，否则可能造成设备死机等问题。



### 8、修改网络参数

勾选列表中需要修改网络参数的设备，可在右侧修改其IP地址、子网掩码、默认网关、HTTP端口、TCP端口，点击修改网络参数，可修改设备的网络参数。



如下图所示，修改设备IP成功：



点击“与本地PC一致”可将界面所显示的子网掩码和默认网关设置为与本地PC一致，IP地址会设置为与本地PC同一网段下的IP地址。



点击后效果如下图所示：




### 9、高级

勾选列表中的设备，点击“高级”按钮，可以配置设备的DNS、手机监控使能、DDNS、Wifi等信息。不同设备可设置信息有一定的差异。




#### 9.1 DNS与DDNS设置




如图所示将设备DNS2设置为8.9.8.8，IE访问设备后查看设备网络设置有如下效果

（原DNS2为8.8.8.8）



#### 9.2 Wifi设置

点击图示的“设置”按钮可对Wifi相应参数进行设置：




### 10、设备手动登录

软件部分功能需要设备处于登录状态，但通过“搜索设备”添加设备到列表时并不会自动进行登录，因此有本部分手动登录设备。

按图示操作，双击列表中需要登录的设备，在弹出界面输入用户密码，点击“确认”按钮即可完成设备登录。





登录成功后会有如下提示：

