
https://pro-teammt.ru/en/online-firmware-database-ru/?firmware\_model=&firmware\_page=0


由于降级固件网址经常抽风，造成无法找到固件网站，可能需要一台云服务器，有百度云盘

要么用以下思路，找到你手机系列



比如V30PRO，OXF-LGRP1-CHN

鼠标移到你要降级的固件，例如170，鼠标放到170那里，就会出现下面的网址



<http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375487/f1/full/changelog_base.xml>

右键复制网址




先用迅雷下载changelog\_base.xml文件

如果迅雷下载不了，就要用到一个云服务器（liunx系统）

进到liunx后

wget http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375487/f1/full/changelog\_base.xml

然后在固件列表，右键，查看源代码，



找到你的固件



<http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375489/f1/full/changelog_base.xml>

旁边有一个网址是

<http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375487/f1/full/filelist.xml>

也把这个filelist.xml下载下来，用刚才方式

CUST和PRELOAD和上面一样的方法下载回来（分别的放好，因为三个xml文件都一样，不要放错了，也要不重复放）

下载完xml，就下载固件

比如：

RoM是

http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375489/f1/full/changelog\_base.xml

把地址的changelog\_base.xml改为update\_full\_base.zip（具体文件名看filelist.xml）



cust是http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v375490/f1/full/changelog\_cust\_all\_cn.xml

把地址的changelog\_cust\_all\_cn.xml改为具体文件名.zip（具体文件名看filelist.xml）

preload是http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5318/g5249/v37541/f1/full/changelog\_preload\_all\_cn\_R4.xml（类似名）


把地址的changelog\_preload\_all\_cn\_R4.xml改为具体文件名.zip（具体文件名看filelist.xml）


改完名，用迅雷下载，如果下载不了，就要用百度云盘的离线下载，离线下载完后再下载到你的电脑



下载phpstudy版本

默认安装到D盘








建立好网站，测试<http://127.0.0.1/>，如果打开这样的界面，就正常了




现在进入你设置的网站有目录建立三个文件夹，例如 rom、CUST、PRE（注意大小写）





分别进文件夹，每个文件夹都要有full文件夹，把固件的两个xml一个zip文件放在full文件夹里，cust和pre一样操作（一定要有full文件夹，并放入对应的两个xml和一个zip文件）






接下来降级和原来的方法一样，只是把地址改为例如

http:// 127.0.0.1rom/

http:// 127.0.0.1/cust/

http:// 127.0.0.1/pre/



连接10.1.100的华为助手（打好补丁）方法和原来一样

